Sorszám	1.Jelölés	2.A mennyiség megnevezése	3.Mértékegység	
1.	A	felület, a belméretek alapján számolva	m2	
2.	AN	(fűtőtt) hasznos alapterület	m2	
3.	AÜ	az üvegezés felülete, az üvegezés mérete alapján számolva	m2	
4.	Ck	a hőtermelő teljesítménytényezője		
5.	Ch	a hűtőgép teljesítménytényezője		
6.	EC	a cirkulációs szivattyú fajlagos éves energiaigénye	kWh/m2/a	
7.	EF	a fűtés fajlagos éves primer energiaigénye	kWh/m2/a	
8.	Efagy	a fagyvédelmi fűtés éves villamos energiaigénye	kWh/a	
9.	EFSz	a keringtetés fajlagos éves energiaigénye	kWh/m2/a	
10.	EFT	a tárolás éves segédenergia igénye	kWh/m2/a	
11.	EHMV	a melegvízellátás fajlagos éves primer energiaigénye	kWh/m2/a	
12.	Ehű	a gépi hűtés fajlagos éves primer energia igénye	kWh/m2/a	
13.	EK 	a melegvíztermelés éves segédenergia igénye	kWh/m2/a	
14.	ELT	a légtechnikai rendszer fajlagos éves primer energiaigénye	kWh/m2/a	
15.	EP	az összesített energetikai jellemző (éves)	kWh/m2/a	
16.	EVENT	a légtechnikai rendszerbe épített ventilátorok éves villamos energiaigénye	kWh/a	
17.	ELT,s	a légtechnikai rendszer éves villamos segédenergia igénye	kWh/a	
18.	Evil	a beépített világítás fajlagos éves primer energia igénye	kWh/m2/a	
19.	Evil,n	a beépített világítás fajlagos éves nettó villamos energia igénye	kWh/m2/a	
20.	H	az éves fűtési hőfokhíd ezredrésze	khK/a	
20a.	Hd	a deresedés szempontjából kritikus órákban az éves fűtési hőfokhíd ezredrésze	khK/a	
21.	Ib	a napsugárzás intenzitása egyensúlyi hőmérséklet számításához	W/m2	
22.	Inyár	a napsugárzás intenzitása a nyári túlmelegedés kockázatának számításához 	W/m2	
23.	M	hőtároló tömeg	kg	
24.	QF	éves nettó fűtési energiaigény, ami nulla vagy annál nagyobb érték lehet	kWh/a	
25.	Qhű	a gépi hűtés éves nettó energiaigénye	kWh/a	
26.	QLT,n	a légtechnikai rendszer éves nettó hőigénye	kWh/a	
27.	QLT,v 	a levegő elosztás éves hővesztesége	kWh/a	
28.	Qsd	a direkt sugárzási hőnyereség vagy hőterhelés	W	
29.	Qsid	az indirekt sugárzási hőnyereség	W	
30.	QTOT	a hagyományos fűtési idényre vonatkozó sugárzási energiahozam	W/m2	
31.	U	hőátbocsátási tényező.	W/m2K	
32.	Um	az átlagos hőátbocsátási tényező 	W/m2K	
33.	UR	csatlakozási hőhidak hatását is figyelembe vevő szorzóval korrigált (“eredő”) hőátbocsátási tényező	W/m2K	
34.	Ukör	körkeresztmetszetű légcsatorna hosszegységre vonatkozó hőátbocsátási tényezője	W/mK	
35.	Unsz	négyszög keresztmetszetű légcsatorna hőátbocsátási tényezője	W/m2K	
36.	V	a fűtött térfogat, belméretek szerint számolva	m3	
37.	VLT	a levegő térfogatárama	m3/h	
38.	Za,LT	a légtechnikai rendszer egész évi működési idejének ezredrésze	kh/a	
39.	ZLT	a légtechnikai rendszer működési idejének ezredrésze a fűtési idényben	kh/a	
40.	ZF	a fűtési idény hosszának ezredrésze	kh/a	
41.	a és b	a négyszög keresztmetszetű légcsatorna belső élméretei	m	
42.	d	rétegvastagság	m	
43.	e	primer energia átalakítási tényező		
44.	ef	a fűtésre használt energiahordozó primer energia átalakítási tényezője		
45.	eHMV	a melegvízkészítésre használt energiahordozó primer energia átalakítási tényezője		
46.	ehű	a gépi hűtésre használt energiahordozó primer energia átalakítási tényezője		
47.	eLT	a légtechnikai rendszer hőforrása által használt energiahordozó primer energia átalakítási tényezője;		
48.	ev	a villamos energia primer energia átalakítási tényezője		
49.	evil	a világításra használt energiahordozó primer energia átalakítási tényezője		
50.	fLT,sz	a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlanságából származó veszteség		
51.	fv	a légcsatorna veszteségtényezője		
52.	g	az üvegezés összesített sugárzásátbocsátó képessége		
53.	gnyár	az üvegezés és a “zárt” társított szerkezet együttesének összesített sugárzásátbocsátó képessége. 		
54.	l	csatlakozási élek hossza vagy kerület	m	
55.	lv	a légcsatorna hossza	m	
56.	m	fajlagos hőtároló tömeg	kg/m2	
57.	n	légcsereszám (átlagos)	1/h	
57a.	nT	tömítetlenségből származó légcsere növekedés	1/h	
58.	nLT	légcsereszám a légtechnikai rendszer üzemidejében	1/h	
59.	ninf	légcsereszám a légtecnikai rendszer üzemszünete alatt	1/h	
60.	nhű	hűtési napok száma	1/a	
61.	nnyár	légcsereszám nyáron	1/h	
62.	q	fajlagos hőveszteségtényező	W/m3K	
63.	qb	a belső hőterhelés fajlagos értéke	W/m2	
64.	qf	a fűtés fajlagos éves nettó hőenergia igénye	kWh/m2/a	
65.	qf,h	a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti fajlagos éves veszteségek	kWh/m2/a	
66.	qf,t	a hőtárolás fajlagos éves vesztesége	kWh/m2/a	
67.	qf,v	az elosztóvezeték fajlagos éves vesztesége	kWh/m2/a	
68.	qHMV	a melegvíz készítés nettó éves energiaigénye	kWh/m2/a	
69.	qHMV,v	a melegvíz elosztás fajlagos éves vesztesége	kWh/m2/a	
70.	qHMV,t	a melegvíz tárolás fajlagos éves vesztesége	kWh/m2/a	
71.	qk,v	éves segédenergia igény	kWh/m2/a	
72.	qm	fajlagos hőveszteségtényező megengedett legnagyobb értéke 	W/m3K	
73.	t	hőmérséklet	oC	
74.		a befújt levegő átlagos hőmérséklete a fűtési idényben	oC	
75.	te	a külső hőmérséklet	oC	
76.		a külső hőmérséklet napi átlagértéke	oC	
77.	ti	a belső hőmérséklet	oC	
78.	ti,átl	a légcsatorna körüli átlagos környezeti hőmérséklet	oC	
79.	tl,köz	a légcsatornában áramló levegő közepes hőmérséklete	oC	
80.	tx	a szomszédos tér hőmérséklete	oC	
81.	wlev	a levegő áramlási sebessége légcsatornában	m/s	
82.	ΔpLT	a rendszer áramlási ellenállása	Pa	
83.	Δtb	egyensúlyi hőmérsékletkülönbség	K	
84.	Δtbnyár	a belső és külső hőmérséklet napi középértékeinek különbsége nyári feltételek között	K	
85.	αk	a hőtermelő által lefedett energiaarány (többféle forrásból táplált rendszer esetén)		
86.	αh	a hűtőgép által lefedett energiaarány (többféle forrásból táplált rendszer esetén)		
87.	ε	hasznosítási tényező 		
88.	ηr	a szellőző rendszerbe épített hővisszanyerő működési hatásfoka		
88a.	ηra	a szellőző rendszerbe épített hővisszanyerő közölt hatásfoka		
89.	ηvent	a ventilátor összhatásfoka		
90.	ρ	sűrűség	kg/m3	
91.	σ	a szakaszos üzemvitel hatását kifejező korrekciós tényező		
92.	u	a szabályozás hatását kifejező korrekciós tényező		
93.	χ	csak a rendelet vonatkozásában a hőhidak hatását kifejező korrekciós tényező		
94.	Y	vonalmenti hőátbocsátási tényező az élek vagy a kerület hosszegységére vonatkozóan	W/m×K