2. szabályozási lépcső36	
Osztály	Szénmonoxid (CO)
(g/kWh)	Szénhidrogén és nitrogénoxid
(HC+NOx) 
(g/kWh)	
SH-1	805	50	
SH-2	805	50	
SH-3	603	72	
SN-1	610	50,0	
SN-2	610	40,0	
SN-3	610	16,1	
SN-4	610	12,1