1. Mélyfúrás-geofizikai és befejező kútvizsgálati mérések	
 	A	B	C	D	E	F	G	
1	Mérések, vizsgálati módszerek	30–500	VN, <500	>500	10–50 MF	
2	Mélyfúrás-geofizikai mérések	fajlagos ellenállás szelvényezés (két különböző behatolású szondával)	A	K	K	A	
3		természetes potenciál szelvényezés	A	K	K	A	
4		természetes gamma szelvényezés	A	K	K	K/5	
5		fúrólyuk átmérő szelvényezés	—	K	K	—	
6		legalább egy porozitásra vonatkozó szelvényezés a szűrőzendő szakaszokon. A kőzet típusától függően akusztikus hullámkép, sűrűség- vagy neutron-porozitás szelvényezés.	—	—	K	—	
7		akusztikus hullámkép szelvényezés a szűrőzendő szakaszokon kemény (mészkő, metamorf, magmás) kőzetekben	A	A	K	—	
8		hőmérséklet-szelvényezés	A	A	K	—	
9		fúrólyuk-elhajlás szelvényezés	—	—	K	—	
10		iszapellenállás szelvényezés	—	—	A	—	
11		oldalfal mintavétel	—	—	A	—	
12	Befejező kútvizsgálatok	Kútszerkezet vizsgálatok	gyűrűstér ellenőrző vizsgálat (a kút kialakításától függően, akusztikus cementpalást szelvényezés, sűrűség, mágneses vagy természetes gamma mérés)	K	K	K	K/5	
13			lyukátmérő szelvényezés (talp és csőátmérő ellenőrzés)	K	K	K	K/5	
14			szűrő(k) helyének ellenőrző vizsgálata (a szűrő anyagától függően elektromos, vagy akusztikus szelvényezés)	K	K	K	K/5	
15			elkészült kút természetes gamma szelvényezése	K	—	—	—	
16			színes videokamerás felvétel a teljes kútszerkezetről	A	A	A	A	
17			sűrűség, vagy akusztikus hullámkép szelvényezés kavicstető ellenőrzésére	A	A	A	—	
18			hőmérséklet szelvényezés cement tető ellenőrzésre	A	A	A	—	
19		Hidrodinamikai mérések	áramlás és hőmérséklet szelvényezés a szűrőknél és a tömszelencéknél, termelés mellett és a kút lezárt állapotában	K	K	K	—	
20			kútkapacitás mérés 80 / 60 / 40 %-os termelési szinteknél (hévízkutaknál mélységi is)	K	K	K	K/5	
21			visszatöltődés vagy nyomásemelkedés mérés (max. hozam után, hévízkutaknál mélységi is)	K	K	K	K/5	
22			nyomásgradiens mérés	—	—	K	—	
								
2. Jelmagyarázat					
 	A	B	C	
1	K	 =	A mérés elvégzése kötelező.	
2	A	 =	A mérés elvégzése ajánlott.	
3	K/5	 =	1-5 db kút esetén legalább 1 (a helyes szűrőzés megállapítása érdekében lehetőleg a területen először létesített) kútban, 5 db-ot meghaladó számú kút esetén 5 kutanként legalább 1 kútban az előírt méréseket el kell végezni. Ezen felül a vizsgálatba bevont kutak számát a tervező javaslata alapján úgy kell meghatározni, hogy reprezentálják a kutak geofizikai mérésekkel vizsgálható vízföldtani és műszaki paramétereit.	
4	—	 =	A mérés elvégzése nem szükséges.	
5	30–500	 =	30 m és 500 m méter közötti talpmélységű, vízföldtani napló készítési kötelezettség alá nem tartozó kutak esetében.	
6	VN, <500	=	500 méter talpmélységet meg nem haladó, vízföldtani napló készítési kötelezettség alá tartozó kutak esetében.	
7	>500	 =	500 méter talpmélységet meghaladó kutak esetében.	
8	10–50 MF	 =	10 m és 50 m közötti talpmélységű parti szűrésű-, vagy talajvíz megfigyelő kutak esetében, amennyiben a kút a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti kármentesítéshez kapcsolódik, vagy a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerinti megfigyelő hálózat részét képezi.