Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete Berhida Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló

18/2015. (XII.10.) önkormányzati rendeletének 1.  melléklete

Építési övezetek előírásai

Lakóterületek előírásai

	Építési övezet jele
	Lk-1
	Lk-2
	Lk-3
	Lk-4
	Lke-1
	Lke-2
	Lke-3
	Lke-4
	Lke-5
	Lke-6
	Lf-1
	Lf-2
	Lf-3

	1. Telekalakítási feltételek
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	kialakítható telek legkisebb / legnagyobb 
	területe 
	m2
	600
	600
	1000
	 1200
	800
	1100
	800
	450
	800
	1100
	1200
	800
	2000

	
	szélessége 
	m
	20
	20
	20
	20
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	
	mélysége
	m
	20
	20
	20
	20
	30
	40
	40
	35
	40
	40
	50
	30
	40

	2. Telek beépítési paraméterei
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	beépítés módja (szabadonálló: SZ, oldalhatáron álló: O, zártsorú: Z, ikres: Ikr)
	SZ
	SZ
	SZ
	SZ
	O
	O
	SZ
	Ikr
	O
	O
	O
	O
	O

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	legnagyobb beépítettség
	%
	 30
	 40
	 45
	50
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	zöldfelület legkisebb mértéke
	%
	 40
	 30
	 25
	20
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	60
	60
	60

	az építési hely határvonalai
	előkert
	m
	K
	K
	 K
	K 
	K
	K
	K
	K
	5,0
	5,0
	5,0
	K
	K

	
	oldalkert
	m
	3,0
	3,25
	4,75
	6,25
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0
	3,0

	
	hátsókert
	m
	6,0
	6,0 
	6,0 
	6,0 
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0
	6,0

	telek közművesítettsége
	 
	teljes
	teljes 
	 teljes
	 teljes
	teljes
	teljes
	teljes
	teljes
	teljes
	teljes
	teljes
	teljes
	teljes

	3. Az épület előírt paraméterei
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	legnagyobb homlokzatmagasság
	m
	 4,5
	 6,5
	9,5 
	12,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,0
	4,0
	4,0

	épület legmagasabb pontja
	m
	 9,0
	 12,5
	14,5 
	12,5
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0
	9,0

	tetőhajlásszög
	° (fok)
	30-45
	30-45
	30-45
	0
	30-45
	30-45
	30-45
	30-45
	30-45
	30-45
	30-45
	30-45
	30-45

	legnagyobb földszinti bruttó alapterület
	m2
	
	
	
	
	300
	400
	
	
	400
	400
	500
	400
	500


Vegyes területek előírásai

	Építési övezet jele
	Vt-1
	Vt-2
	Vt-3
	Vt-4
	Vt-5
	Vt-6
	Vt-7
	Vi-1
	Vi-2

	1. Telekalakítási feltételek
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	kialakítható telek legkisebb / legnagyobb 
	területe 
	m2
	500
	500
	1500
	400
	1000
	500
	K
	900
	500

	
	szélessége 
	m
	12
	12
	

17
	15
	25
	15
	K
	20
	20

	
	mélysége
	m
	20
	20
	40
	20
	50
	20
	K
	30
	20

	2. Telek beépítési paraméterei
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	beépítés módja (szabadonálló: SZ, oldalhatáron álló: O, zártsorú: Z)
	K, Z
	K, Z
	O
	Z
	SZ
	Z
	K
	Z
	Z

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	legnagyobb beépítettség
	%
	50
	50
	40
	40
	40
	80
	K
	50
	40

	zöldfelület legkisebb mértéke
	%
	30
	30
	40
	40
	40
	10
	K
	30
	40

	az építési hely határvonalai
	előkert
	m
	K
	K
	K
	K
	K
	3,0
	K
	K
	K

	
	oldalkert
	m
	0
	0
	3,0
	0
	3,0
	0
	K
	0
	0

	
	hátsókert
	m
	0
	0
	6,0
	6,0
	6,0
	0
	K
	0
	0

	telek közművesítettsége
	 
	teljes
	teljes 
	 teljes
	 teljes
	teljes
	részleges
	teljes
	teljes
	teljes

	3. Az épület előírt paraméterei
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	

	legnagyobb homlokzatmagasság
	m
	4,5
	 4,5
	4,5 
	4,5 
	7,5
	3,0
	K
	7,5
	7,5

	épület legmagasabb pontja
	m
	9,0 
	 9,0
	9,0 
	9,0
	12,0
	6,0
	K
	15,0
	15,0

	tetőhajlásszög
	° (fok)
	30-45
	30-45
	30-45
	30-45
	0-45
	0-25
	K
	0-45
	0-45

	legnagyobb földszinti bruttó alapterület
	m2
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


Gazdasági  területek előírásai

	Építési övezet jele
	Gksz-1
	Gksz-2
	Gksz-3
	Gip-1
	Gip-2

	1. Telekalakítási feltételek
	 
	 
	
	 
	 

	kialakítható telek legkisebb / legnagyobb 
	területe 
	m2
	2000
	2000
	2000
	2000
	3000

	
	szélessége 
	m
	25
	25
	25
	20
	30

	
	mélysége
	m
	40
	40
	40
	20
	40

	2. Telek beépítési paraméterei
	 
	 
	
	 
	 

	beépítés módja (szabadonálló: SZ, oldalhatáron álló: O, zártsorú: Z)
	SZ
	SZ
	SZ
	SZ
	SZ

	legnagyobb beépítettség
	%
	40
	 40
	40
	50
	30

	zöldfelület legkisebb mértéke
	%
	 30
	 30
	 30
	20
	40

	az építési hely határvonalai
	előkert
	m
	K ill. 8,0
	8,0
	K ill. 8,0
	K ill. 8,0
	8,0

	
	oldalkert
	m
	3,25
	3,0
	3,25
	4,5
	4,5

	
	hátsókert
	m
	6,0
	6,0 
	6,0
	6,0 
	6,0 

	telek közművesítettsége
	 
	teljes
	teljes 
	teljes
	 teljes
	 teljes

	3. Az épület előírt paraméterei
	 
	 
	
	 
	 

	legnagyobb homlokzatmagasság
	m
	6,5
	5,5 
	6,5
	9,0 
	9,0 

	épület legmagasabb pontja
	m
	12,0 
	10,0 
	12,0 
	15,0 
	15,0

	tetőhajlásszög
	° (fok)
	0-45
	0-45
	0-45
	0-45
	0-45

	legnagyobb földszinti bruttó alapterület
	m2
	3000
	2000
	3000
	 
	 


Különleges területek előírásai

	Építési övezet jele
	Kker
	Kmü
	Ksp
	Kkö

	1. Telekalakítási feltételek
	 
	 
	 
	

	kialakítható telek legkisebb / legnagyobb 
	területe 
	m2
	10 000
	1 000
	2 000
	K

	
	szélessége 
	m
	100
	20
	20
	K

	
	mélysége
	m
	100
	40
	40
	K

	2. Telek beépítési paraméterei
	 
	 
	 
	

	beépítés módja (szabadonálló: SZ, oldalhatáron álló: O, zártsorú: Z)
	SZ
	SZ
	SZ
	SZ

	
	
	
	
	

	legnagyobb beépítettség
	%
	 40
	 40
	 40
	40

	zöldfelület legkisebb mértéke
	%
	 40
	40
	 40
	40

	az építési hely határvonalai
	előkert
	m
	10
	5,0
	 K
	10,0

	
	oldalkert
	m
	5,0
	3,0
	4,0
	4,0

	
	hátsókert
	m
	6,0
	6,0 
	6,0 
	6,0

	telek közművesítettsége
	 
	teljes
	részleges 
	 teljes
	teljes

	3. Az épület előírt paraméterei
	 
	 
	 
	

	legnagyobb homlokzatmagasság
	m
	 10,0
	 6,0
	8,0 
	8,0

	épület legmagasabb pontja
	m
	 15,0
	 11,0
	15,0 
	15,0

	tetőhajlásszög
	° (fok)
	0-45
	30-45
	0-45
	0-45

	legnagyobb földszinti bruttó alapterület
	m2
	 
	 
	 
	


