7. Gipsztermékek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Gipszkarton lemezek, burkolóanyagként	
1.1	Méretek és síkbeliség	minden felhasználási területre	
1.2	Nyírószilárdság	külső falak és tetőszerkezet merevítéseként alkalmazva	
1.3	Hajlítószilárdság	minden felhasználási területre	
1.4	Ütőszilárdság	a teljes szerkezetre vonatkoztatva	
1.5	Páraáteresztő képesség	minden felhasználási területre	
1.6	Vízfelvevő képesség		
1.7	Közvetlen léghanggátlás	a teljes szerkezetre vonatkoztatva	
1.8	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
1.9	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
1.10	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
1.11	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz	
2.1	Kálcium-szulfát tartalom	gipsz kötőanyagoknál,(C1 jelű) szálerősítésű gipsz vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű) vékony rétegű gipszhabarcsoknál	
2.2	Kötés kezdete	kézi és gépi (lőtt) felhordású vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál	
2.3	Hajlítószilárdság	gipsz vakolóhabarcsoknál, 	
2.4	Nyomószilárdság	B1 – B6, C6 és C7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsnál	
2.5	Felületi keménység	B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál	
2.6	Tapadószilárdság	gipsz vakolóhabarcsoknál	
2.7	Közvetlen léghang gátlás	hangszigetelő rendszer részeként	
2.8	Hangelnyelés	hangszigetelő rendszer részeként	
2.9	Hővezetési ellenállás	felújító vakolóhabarcsoknál	
2.10	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
2.11	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
2.12	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Gipszkarton lemezek fugázóanyagai, gipszkarton lemezek fugázó anyagaiként	
3.1	Hajlítószilárdság (törőerő)	minden típusnál	
3.2	Kötésidő	rövid, normál, hosszú kötésidejű keverékeknél	
3.3	Repedésmentesség	2A, 2B, 3A, 3B 4A és 4B típusú keverékeknél	
3.4	Durva részektől való mentesség:	minden felhasználási területre	
3.5	Tapadás		
3.6	A papírszalag méretállandósága:		
3.7	Hosszúság		
3.8	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
3.9	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
3.10	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
3.11	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
4	Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez	
4.1	Tapadószilárdság	minden felhasználási területre	
4.2	Kálcium-szulfát tartalom		
4.3	Felhasználási idő vége		
4.4	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
4.5	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
4.6	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
5	Szálerősítésű gipszlemezek, gipszrostlemezek burkolóanyagként	
5.1	Méretek és síkbeliség	minden felhasználási területre	
5.2	Vízfelvevő képesség		
5.3	Nyírószilárdság	külső falak és tetőszerkezet merevítéseként alkalmazva	
5.4	Hajlítószilárdság	minden felhasználási területre	
5.5	Ütőszilárdság	a teljes szerkezetre vonatkoztatva	
5.6	Páraáteresztő képesség	minden felhasználási területre	
5.7	Vízfelvevő képesség		
5.8	Közvetlen léghanggátlás	a teljes szerkezetre vonatkoztatva	
5.9	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
5.10	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
5.11	Tűzvédelmi osztály 	minden felhasználási területre	
5.12	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni