8. Geotextíliák	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Folyékony hulladék-lerakó létesítményekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékek	
1.1	Nyúlás a legnagyobb erőnél 	minden felhasználási területre	
1.2	Statikus átszakítás	megerősítés funkció esetén	
1.3	Dinamikus átszakítási ellenállás	minden felhasználási területre	
1.4	Súrlódási jellemzők	megerősítés funkció esetén	
1.5	Húzókúszás		
1.6	Telepítéskor bekövetkező károsodás	minden felhasználási területre	
1.7	Védelmi hatékonyság	védelem funkció esetén	
1.8	Jellemző szűrőnyílás	szűrés funkció esetén	
1.9	Síkra merőleges vízáteresztő képesség	szűrés, megerősítés funkció esetén	
1.10	Tartósság	minden felhasználási területre	
1.11	Időjárással szembeni ellenállás		
2	Szilárd hulladék-lerakó létesítményekben, csatornák, víztározók és gátak szerkezetében alkalmazott geotextíliák és rokon termékek	
2.1	Nyúlás a legnagyobb erőnél 	minden felhasználási területre	
2.2	Statikus átszakítás	elválasztás, megerősítés funkció esetén	
2.3	Dinamikus átszakítási ellenállás	minden felhasználási területre	
2.4	Súrlódási jellemzők	megerősítés funkció esetén	
2.5	Húzókúszás		
2.6	Telepítéskor bekövetkező károsodás	minden felhasználási területre	
2.7	Védelmi hatékonyság	védelem funkció esetén	
2.8	Jellemző szűrőnyílás	szűrés, elválasztás funkció esetén	
2.9	Síkra merőleges vízáteresztő képesség	szűrés, elválasztás, megerősítés funkció esetén	
2.10	Tartósság	minden felhasználási területre	
2.11	Időjárással szembeni ellenállás		
3	Az eróziót szabályozó munkákban (partvédelem, partvédő művek) alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik	
3.1	Nyúlás a legnagyobb erőnél 	minden felhasználási területre	
3.2	Statikus átszakítás	elválasztás, megerősítés funkció esetén	
3.3	Dinamikus átszakítási ellenállás	minden felhasználási területre	
3.4	Súrlódási jellemzők	megerősítés funkció esetén	
3.5	Húzókúszás		
3.6	Telepítéskor bekövetkező károsodás	minden felhasználási területre	
3.7	Jellemző szűrőnyílás	szűrés, elválasztás funkció esetén	
3.8	Síkra merőleges vízáteresztő képesség	minden felhasználási területre	
3.9	Tartósság		
4	A vízelvezető rendszerekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik	
4.1	Nyúlás a legnagyobb erőnél 	minden felhasználási területre	
4.2	Statikus átszakítás	elválasztás funkció esetén	
4.3	Dinamikus átszakítási ellenállás	szűrés, elválasztás funkció esetén	
4.5	Húzókúszás	vízelvezetés funkció esetén	
4.6	Telepítéskor bekövetkező károsodás	minden felhasználási területre	
4.7	Jellemző szűrőnyílás	szűrés, elválasztás funkció esetén	
4.8	Síkra merőleges vízáteresztő képesség		
4.9	Vízáramlási kapacitás síkban	vízelvezetés funkció esetén	
4.10	Tartósság	minden felhasználási területre	
4.11	Időjárással szembeni ellenállás		
5	A vasutak szerkezetében alkalmazott, a földmunkák és az alapozások során, valamint a gyűjtőrendszerekben alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik	
5.1	Nyúlás a legnagyobb erőnél 	minden felhasználási területre	
5.2	Statikus átszakítás	elválasztás, megerősítés funkció esetén	
5.3	Dinamikus átszakítási ellenállás	minden felhasználási területre	
5.4	Súrlódási jellemzők	megerősítés funkció esetén	
5.5	Telepítéskor bekövetkező károsodás	minden felhasználási területre	
5.6	Jellemző szűrőnyílás	szűrés, elválasztás funkció esetén	
5.7	Síkra merőleges vízáteresztő képesség	minden felhasználási területre	
5.8	Tartósság		
5.9	Időjárással szembeni ellenállás		
6	A szilárdhulladék-tároló és -lerakó helyek, a folyékonyhulladék-lerakó helyek, közbenső tárolók vagy másodlagos tárolók szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak	
6.1	Anyagtartalom	minden felhasználási területre	
6.2	Vízáteresztő képesség		
6.3	Gázáteresztő képesség	csak GBR-P. GBR-B esetében	
6.4	Dagadási index	csak GBR-C esetében	
6.5	Szakítószilárdság	minden felhasználási területre	
6.6	Nyúlás a legnagyobb erőnél 		
6.7	Statikus átszakítás		
6.8	Hőtágulás	csak GBR-P, GBR-B esetében	
6.9	Időjárással szembeni ellenállás		
6.10	Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
6.11	Oxidációval szembeni ellenállás		
6.12	Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)	csak GBR-P esetében	
6.13	Kimosódás	minden felhasználási területre	
6.14	Vegyszerállóság		
7	A csatornák szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak	
7.1	Anyagtartalom	minden felhasználási területre	
7.2	Vízáteresztő képesség		
7.3	Duzzadási index	csak GBR-C esetében	
7.4	Szakítószilárdság	minden felhasználási területre	
7.5	Nyúlás a legnagyobb erőnél 		
7.6	Statikus átszakítás		
7.7	Hőtágulás	csak GBR-P esetében	
7.8	Időjárással szembeni ellenállás	csak GBR-P, GBR-B esetében	
7.9	Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
7.10	Oxidációval szembeni ellenállás		
7.11	Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)	csak GBR-P, GBR-C esetében	
7.12	Kimosódás	minden felhasználási területre	
7.13	Vegyszerállóság		
8	Alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében folyadék elleni gátként alkalmazott geoszintetikus gátak	
8.1	Anyagtartalom	minden felhasználási területre	
8.2	Vízáteresztő képesség		
8.3	Duzzadási index	csak GBR-C esetében	
8.4	Szakítószilárdság	minden felhasználási területre	
8.5	Nyúlás a legnagyobb erőnél 		
8.6	Statikus átszakítás		
8.7	Hőtágulás	csak GBR-P, GBR-B esetében	
8.8	Oxidációval szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
8.9	Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)	csak GBR-P esetében	
8.10	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
9	Víztározók és gátak szerkezetében alkalmazott geoszintetikus gátak	
9.1	Anyagtartalom	minden felhasználási területre	
9.2	Vízáteresztő képesség		
9.3	Duzzadási index	csak GBR-C esetében	
9.4	Szakítószilárdság	minden felhasználási területre	
9.5	Nyúlás a legnagyobb erőnél 		
9.6	Statikus átszakítás		
9.7	Hőtágulás	csak GBR-P esetében	
9.8	Időjárással szembeni ellenállás	Polimeres, bitumenes felhasználás esetén	
9.9	Mikrobiológiai lebomlással szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
9.10	Oxidációval szembeni ellenállás		
9.11	Környezeti erőkkel szembeni ellenállás (törés)	csak GBR-P esetében	
9.12	Kimosódás	minden felhasználási területre	
10	Alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik	
10.1	Szakítószilárdság	minden felhasználási területre	
10.2	Nyúlás a legnagyobb erőnél 		
10.3	Dinamikus átszakítási ellenállás		
10.4	Telepítéskor bekövetkező károsodás		
10.5	Védelmi hatékonyság		
10.6	Tartósság		
11	Utak és más közlekedési területek (a vasutak és az aszfaltbeépítések kivételével) szerkezetében alkalmazott geotextíliák és rokon termékeik	
11.1	Szakítószilárdság	minden felhasználási területre	
11.2	Nyúlás a legnagyobb erőnél 		
11.3	Statikus átszakítás	elválasztás, megerősítés funkció esetén	
11.4	Dinamikus átszakítási ellenállás	minden felhasználási területre	
11.5	Súrlódási jellemzők	megerősítés funkció esetén	
11.6	Telepítéskor bekövetkező károsodás	minden felhasználási területre	
11.7	Jellemző szűrőnyílás	szűrés, elválasztás funkció esetén	
11.8	Síkra merőleges vízáteresztő képesség	minden felhasználási területre	
11.9	Tartósság		
11.10	Időjárással szembeni ellenállás