18. Szennyvízelvezetési és kezelési termékek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Csatornázási aknaelemek betonból / Aknafenék, aknagyűrű és aknaszűkítő elemek, valamint folyásfenék és padka bevonata	
1.1	a. Aknafenék	
1.1.1	Beton szilárdsági jele	minden felhasználási területre 	
1.1.2	Cement (kötőanyag) szulfátállósága		
1.1.3	Nyomószilárdság fúrt magmintán		
1.1.4	Folyásfenék és oldalfalak kialakítása		
1.1.5	Felületi hibák		
1.1.6	Méretek		
1.1.7	Aknarendszer vízzárósága		
1.1.8	Vízfelvétel		
1.1.9	Beton szulfátállósága 		
1.1.10	Beton vegyszerállósága 		
1.2	b. Aknagyűrű	
1.2.1	Beton szilárdsági jele	minden felhasználási területre 	
1.2.2	Cement (kötőanyag) szulfátállósága		
1.2.3	Éltörő szilárdság 		
1.2.4	Felületi hibák		
1.2.5	Méretek		
1.2.6	Aknarendszer vízzárósága		
1.2.7	Vízfelvétel		
1.2.8	Beépített hágcsók teherbírása, alakváltozása		
1.2.9	Beton szulfátállósága 		
1.2.10	Beton vegyszerállósága 		
1.3	c. Aknaszűkítő	
1.3.1	Beton szilárdsági jele	minden felhasználási területre	
1.3.2	Cement szulfátállósága		
1.3.3	Aknarendszer függőleges szilárdsága		
1.3.4	Felületi hibák		
1.3.5	Méretek		
1.3.6	Aknarendszer vízzárósága		
1.3.7	Vízfelvétel		
1.3.8	Beépített hágcsók teherbírása, alakváltozása		
1.3.9	Beton szulfátállósága		
1.3.10	Beton vegyszerállósága		
1.3.11	d. Folyásfenék és padka bevonata	
1.3.12	Erős vegyi hatással szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
2	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, csőidomok, tartozékok és azok kötései csatornázáshoz 	
2.1	Méret (kompatibilitás, külső átmérő DE)	minden felhasználási területre	
2.2	Alapanyag szakítószilárdsága 		
2.3	Alapanyag szakadási nyúlása		
2.4	Alapanyag keménysége		
2.5	Ütési ellenállás		
2.6	Hosszirányú hajlítószilárdság		
2.7	Megengedhető alakváltozáshoz tartozó maximális erő nagysága		
2.8	Tömítettség (gáz és folyadék esetén) 	
2.8.1	belső nyomás	minden felhasználási területre	
2.8.2	belső vákuum		
2.8.3	külső nyomás		
2.8.4	ciklusos nyomásváltozás		
2.9	Tartósság 	
2.9.1	Csövek és idomok külső védelme	minden felhasználási területre	
2.9.2	Csövek és idomok belső védelme		
2.10	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni