9. Függönyfalak / külső falburkolat / szerkezetlezáró üvegezési rendszerek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Épületek homlokzatán lévő, a függőlegestől 15 foknál jobban nem eltérő függönyfalak	
1.1	Légáteresztés	minden felhasználási területre	
1.2	Vízzárás		
1.3	Szélállóság		
1.4	Önsúly		
1.5	Ütéssel szembeni ellenállás	kockázatot jelentő, üvegezett szerkezet esetén	
1.6	Vízszintes terheléssel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
1.7	Akusztikai teljesítőképesség	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
1.8	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
1.9	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
1.10	Tűzvédelmi osztály 	minden felhasználási területre	
1.11	Homlokzati tűzterjedési határérték		
1.12	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni