Terek	Eláraszthatóság	
Rakomány, szén vagy készletek számára előirányzott
Lakóterek által elfoglalt
Gépek által elfoglalt
Folyadékok számára előirányzott	60
95
85
0 vagy 95