ÉJSZAKA	ÁBRA	NAPPAL	

	4. 	
	
3.08 cikk 4. bekezdése: Magányosan haladó gyorsjáratú géphajó
a 3.08 cikk 1. bekezdésében előírtakon kívül nappal és éjszaka két, minden oldalról látható, gyors (percenként 100-120 villanás) villanó fényt köteles viselni.

	5.	
	
3.09	 cikk 1. bekezdése: Vontatott kötelék élén haladó géphajó 
két, egymás felett elhelyezett árbocfény, oldalfények, 	sárga henger, két-két (fekete és fehér) sávval a felső és alsó sárga farfény a fehér helyett 	részén úgy, hogy a fehér sáv legyen a hengerpalást szélén

	

	6.	

három, egymás felett elhelyezett árbocfény, oldalfények, sárga farfény a fehér helyett		sárga henger, két-két (fekete és fehér) sávval a felső és alsó részén úgy, hogy a fehér sáv legyen a hengerpalást szélén