A	B	C	D	E	
1	A biogáz előállításának módszere	Technológiai lehetőség	Jellemző érték	Alapértelmezett érték	
2			Üvegházhatásúgáz-kibocsátás
[g CO2eq/MJ]	Üvegházhatásúgáz-kibocsátás
[g CO2eq/MJ]	
3	Villamosenergia-termelésre használt, nedves trágyából származó biogáz	1. eset	Fermentáció nyílt rendszerben (12)	–28	3	
4			Fermentáció zárt rendszerben (13)	–88	– 84	
5		2. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	– 23	10	
6			Fermentáció zárt rendszerben	– 84	– 78	
7		3. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	– 28	9	
8			Fermentáció zárt rendszerben	– 94	– 89	
9	Villamosenergia-termelésre használt, egész kukoricából származó biogáz	1. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	38	47	
10			Fermentáció zárt rendszerben	24	28	
11		2. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	43	54	
12			Fermentáció zárt rendszerben	29	35	
13		3. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	47	59	
14			Fermentáció zárt rendszerben	32	38	
15	Villamosenergia-termelésre használt, biohulladékból származó biogáz	1. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	31	44	
16			Fermentáció zárt rendszerben	9	13	
17		2. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	37	52	
18			Fermentáció zárt rendszerben	15	21	
19		3. eset	Fermentáció nyílt rendszerben	41	57	
20			Fermentáció zárt rendszerben	16	22