2. számú melléklet

A  ZAJTERHELÉSI  IRÁNYÉRTÉKEK 

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZIGAZGATÁSI  TERÜLETÉN

	Sorszám
	Övezet
	Az egyenértékű A-hang nyomásszint irányértéke dB
      

	
	
	nappal
	éjszaka

	1./

2./

3./


	  Kiemelten védett övezet

  Védett övezet

  Egyéb övezet


	45

55

60
	30

35

45


Korrekciós mértékek:




  nappal                    éjszaka

1./  Kiemelten védett övezetben:



     
      +5%                 
        5%

2./  Védett övezet:





     +5%


        0

3./  Egyéb övezet:





     +5%


      +5%

