A	B	C	D	E	F	G	
1.	index	hullámhossz nm	expozíciós határérték	mértékegység	megjegyzés	testrész	veszély	
2.	a)	180-400
(UV-A, UV-B és 
UV-C)	Heff  = 30
Napi érték 8 óra	[J m-2]		szem	szaruhártya
	kötőhártya
	lencsék
bőr	hóvakság
kötőhártya-gyulladás
szürkehályog
bőrpír
a bőr rugalmatlanná
válása
bőrrák	
3.	b)	315-400
(UV-A)	HUVA  = 104
Napi érték 8 óra	[J m-2]		szemlencsék	szürkehályog	
4.	c)	300-700
(kék fény)
Lásd 1. megjegyzés	
ahol t £10 000 s	LB : [W m-2 sr-1]
t: [másodperc]	Ahol α ³ 11 mrad	szem	recehártya	recehártya gyulladás	
5.	d)	300-700
(kék fény)
Lásd 1. megjegyzés	LB  = 100
ahol t > 10 000 s	 [W m-2 sr-1]
				
6.	e)	300-700
(kék fény)
Lásd 1. megjegyzés	
ahol t £ 10 000 s	EB: [W m-2]
t: [másodperc]	Ahol α < 11 mrad
Lásd 2. megjegyzés			
7.	f)	300-700
(kék fény)
Lásd 1. megjegyzés	EB  = 0,01
t>10 000 s	[W m-2]				
8.	g)	380-1400 (látható és IR-A)	
ahol t > 10 s	[ Wm-2 sr-1]	Cα = 1,7 ahol
α £ 1,7 mrad

Cα = α ahol
1,7 £ α £ 100 mrad

Cα = 100 ahol
α > 100 mrad
 = 380;  = 1400	szem	recehártya	recehártya égési
sérülése	
9.	h)	380-1400 (látható és IR-A)	

ahol 10μs £ t £ 10 s	LR:[ Wm-2 sr-1]
t: [másodperc]				
10.	i)	380-1400 (látható és IR-A)	
ahol  t < 10 µs	[Wm-2 sr-1]				
11.	j)	780-1400
(IR-A)	
ahol  t > 10 s	[Wm-2 sr-1]	Cα = 11 ahol
α £ 11 mrad

Cα = α ahol
11 £ α £ 100 mrad

Cα = 100 ahol
α > 100 mrad
(mérési látószög: 
11 mrad)
λ1 = 780; λ2 = 1400	szem	recehártya	recehártya égési
sérülése	
12.	k)	780-1400
(IR-A)	
ahol  10 μs £ t £ 10 s	LR:[Wm-2 sr-1]
t: [másodperc]				
13.	l)	780-1400
(IR-A)	
ahol t < 10 μs	[Wm-2 sr-1]				
14.	m)	780-3000
(IR-A és IR-B)	EIR = 18000 t -0,75
ahol t £ 1000 s	E: [W m-2]
t: [másodperc]		szem	szaruhártya
	lencsék	szaruhártya égési sérülése szürkehályog	
15.	n)	780-3000
(IR-A és IR-B)	EIR = 100
ahol t > 1000s	[W m-2]				
16.	o)	380-3000 (látható, IR-A és IR-B)	Hskin = 20000 t0,25
ahol t < 10 s	H: [J m-2]
t: [másodperc]		bőr	égés	
17.			1. megjegyzés: A 300-700 nm hullámhossztartomány lefedi az UV-B sugárzás egy részét, a teljes UV-A sugárzást és a látható sugárzás nagy részét; a belőle eredő veszélyt azonban együttesen “kék fény” veszélynek nevezik. A szó szoros értelmében a kék fény csak kb. a 
400–490 nm hullámhossztartományt fedi le.	
18.		 	2. megjegyzés: < 11 mrad nyílásszögű, nagyon kis források állandósult nézése (fixálása) esetében LB átalakítható EB-vé. Ez általában csak szemészeti eszközökre vagy altatás során stabilizált szemre alkalmazható. A maximális “nézési idő”: tmax  = 100 / EB, ahol EB W m−2 -ben van kifejezve. A szokványos látási feladatok közbeni szemmozgás miatt ez nem haladja meg a 100 s-t.