A	B	C	D	E	
1		FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások	Sávhasználati szabályok	
2		Frekvenciasávok és rádiószolgálatok	Rádióalkalmazások	Nemzetközi és hazai dokumentumok	Speciális feltételek, egyedi követelmények	
1885		2483,5–2500 MHz					
1886		MŰHOLDAS MOZGÓ (űr–Föld irány)					
1887		H136	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Globalstar	ECC/DEC/(09)02; ECC/DEC/(12)01
MSZ EN 301 441	A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.