1. táblázat Teherkocsi	
1.	*	Sorozat betűjele:							
2.		Törzsszám:							
3.		Pályaszám / bevert pályaszám:							
3.1.		Korábbi pályaszámok:							
4.		Tulajdonos:							
5.		Üzembentartó:							
6.		Regisztráló állam:							
7.		Üzembehelyezés dátuma:							
8.		EC tanúsítás dátuma:							
9.	(*)	Tanúsító szervezet megnevezése:							
10.		A járműre felszerelt interoperábilis alkatrészek jegyzéke, IC azonosító, IC és EC tanúsítvány száma, valamint az EC tanúsítvány kelte, és a bejelentett (NB) szervezet neve:	megnevezés	IC azonosító	IC / EC tanúsítvány száma	IC / EC tanúsítvány kelte	Bejelentett szervezet	

									

									

									

									

									

									

11.	(*)	Jellegterv száma:							
12.		Gyártó pontos neve:							
13.		Gyártási szám:			Gyártási év: 				
14.	*	Nyomtáv:1			mm				
14.1.	*	Nyomtáv:			mm				
14.2.	*	Nyomtáv:			mm				
15.	*	Szerkesztési szelvény:							
16.	*	Legnagyobb sebesség üresen:			km/h				
17.	*	Legnagyobb sebesség rakottan:			km/h	Elegytömeg:		t	
18.	*	Ütközők közötti hossz:						mm	
18.1.		Többrészes kocsi egységeinek ütközők közötti hossza						mm	
19.	*	Alváz hossza:						mm	
19.1.		Többrészes kocsi egységeinek alvázhossza						mm	
20.	*	Legnagyobb szélesség:						mm	
21.	*	Legnagyobb magasság:						mm	
22.	*	Ütköző magasság:						mm	
23.	*	Padlómagasság:						mm	
24.		Rakfelület nagysága:						m2	
25.		Raktérfogat:						m3	
26.		Futó és hordmű jellemzői:						
26.1.	*	Tengelyek száma:				db	
26.2.		Tengelyek gyártási száma:	

									

26.3.	*	Forgóváz típusa:							
26.3.1.		Forgóváz gyártási száma:	

26.4.	*	Forgócsaptáv:						mm	
26.5.	*	Tengelytáv forgóvázon belül:						mm	
26.6.	*	Tengelytávolság:						mm	
26.7.	*	Szélső tengelyek távolsága:						mm	
26.8.	*	Belső tengelytávolság:						mm	
26.9.		Kerékpár típusa: 			Kerék tárcsa anyaga: 				
26.10.		Kerékprofil:							
26.11.	*	Kerék névleges átmérője:						mm	
26.11.1.		Kerékátmérő - új:						mm	
26.11.2.		Kerékátmérő - kopott:						mm	
26.12.	*	Rugó típusa (UIC szerint):	Primer:			Sekunder:			
27.		Fékrendszer jellemzői:							
27.1.	*	Típusa:							
27.2.	*	Kormányszelep típusa:	Típus:					db	
27.3.	*	Raksúlyfékszelep:	Típus:					db	
27.4.	*	Mérlegszelep:	Típus:					db	
27.5.	*	Rudazatállító:	Típus:					db	
27.6.	*	Fékhenger:	Típus: 			db	Méret: "		
27.7.		Féktuskó:	Típus:					db	
27.8.1.		Féktárcsa:	Típus:					db	
27.8.2.		Fékbetét:	Típus:					db	
27.9.	*	Féksúly / Féksúly %:	Üres:                                  t	%	Rakott:                           t	%	
		G							
		P							
		Átállítási elegytömeg:						t	
28.	*	Rögzítőfék/kézifék:	Típus:			Féksúly:		t	
29.		Vonókészülék:							
29.1.	*	Jellege2:							
29.2.		Gyártómű neve:							
29.3.		Típusa:							
30.		Ütközőkészülék:							
30.1.		Típusa3:							
30.2.	*	Lökete:						mm	
30.3.	*	Munkaemésztő képessége:						kJ	
31.	*	Bejárható legkisebb pályaívsugár:							
31.1.	*	Vonatban:						m	
31.2.	*	Laza csavarkapoccsal:						m	
32.	*	Saját tömeg (névleges):						t	
33.	*	Max. tengelyterhelés:						t	
34.	*	Terhelési határtáblázat:							
			A	B1	B2	C2	C3	C4	
									
		S							
		SS							
			D2	D3	D4				
									
		S							
		SS							
35.		Tartály jellemzők							
35.1.	(*)	Tartály gyártója:							
35.2.		Tartály gyártási száma:							
35.3.	(*)	Tartály anyaga:							
35.4.	(*)	Tartály falvastagsága min.:	gyártási:		mm	üzemi:		mm	
35.5.	(*)	Tartály max. üzemi nyomás:						bar	
35.6.	(*)	Tartály max. próbanyomás:						bar	
35.7.	(*)	Tartály térfogat: (névleges)						m3	
35.8.	(*)	Szállítható anyagok (RID):	* Megnevezés	* UN szám:	Töltési fok:	
								%	
								%	
								%	
								%	
								%	
								%	
								%	
								%	
36.1.	*	Koncentrált és megoszló terhelések (2 m-es támaszközzel):							
				m		t		
			a-a						
			b-b						
			c-c						
			d-d						
			e-e						
36.2.	*	Koncentrált és megoszló terhelések (1,2 m-es támaszközzel):							
				m		t		
			a-a						
			b-b						
			c-c						
			d-d						
			e-e						
37.		Különleges jelölések							
37.1.		Tolatási korlátozások:							
37.1.1.		Gurítódomb:	Gurítás, szalasztás tilos (igen / nem):						
37.1.2.			Sínfék alkalmazása tilos (igen / nem):						
37.1.3.		Függőleges ív (> 250 m )						m	
37.2.		Komprajárási szög:						o	
38.		Egyéb különleges adatok:							
38.1.		Különleges RIV jel(ek):							
38.2.		Földrajzi határok:							
38.3.		Környezeti határok:							
38.3.1.		Hőmérséklet (Tn; Ts; TRIV;; Tn+Ts):						oC	
38.3.2.		Egyéb:							
38.4.		Hűtési rendszer:							
38.5.		Válaszfalak száma:							
38.6.		Fenntartva:						db	
39.		Karbantartási terv száma:							
39.1.		 EC tanúsítás (van/nincs):		Száma: 		Kelte: 			
	Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.								
									
	A kiállító szervezet megnevezése és pontos címe		
									
		helység	év	hó	nap	 aláírás		
P.H.				
	név		
				
	beosztás		

1		Amennyiben nyomtávváltós kerékpárral/forgóvázzal szerelték a járművet, akkor az alapnyomtáv mellett értelemszerűen meg kell adni a 14.1. és 14.2. pontokban a további nyomtávok értékeit is.							
2		átmenő; nem átmenő; csavarkapcsos; gumirugós; gyűrűrugós; központi; levegős kapcsolat; elektronikus kapcsolat; automata; félautomata; behajtható; rövid; merev; stb.							
3		gumirugós; gyűrűrugós; A; B; C; stb.							
(*)		a vonatkozó ÁME hatálybalépését követően gyártott kocsik esetében típusmeghatározó adat