A	B	
1	Követelmény tárgya	Előírás	
2	Zavarvédelem	állomás telepítésekor figyelembe kell venni az 1250-1350 MHz, a 2200-2300 MHz és a 2700-3410 MHz sávban működő, korábban engedélyezett radarok zavaró hatását