30. Síküveg-, profilüveg- és üvegtéglatermékek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Építési üveg: szigetelő üvegegységek épületek és nyílászárók üvegezéseként	
1.1	Golyóállóság	golyóálló üvegezésben való alkalmazásra	
1.2	Robbanással szembeni ellenállás	robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra	
1.3	Betöréssel szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
1.4	Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
1.5	Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
1.6	Sugárzási tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
1.7	Nedvességbehatolás	minden felhasználási területre	
1.8	Gázszökés		
1.9	Peremtömítések fizikai tulajdonságai		
1.10	Közvetlen léghanggátlás	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
1.11	Hőtani tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
1.12	Tűzvédelmi osztály	kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre	
1.13	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
1.14	Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szemben	csak tetőburkolatokra	
1.15	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Építési üveg: termikusan edzett nátrium-kalcium-szilikát biztonsági üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként	
2.1	Golyóállóság	golyóálló üvegezésben való alkalmazásra	
2.2	Robbanással szembeni ellenállás	robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra	
2.3	Betöréssel szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
2.4	Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
2.5	Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
2.6	Sugárzási tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
2.7	Síkbeliség	minden felhasználási területre	
2.8	Töretkép 		
2.9	Mechanikai szilárdság		
2.10	Közvetlen léghanggátlás	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
2.11	Hőtani tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
2.12	Tűzállósági teljesítmény	kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre	
2.13	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
2.14	Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szemben	csak tetőburkolatokra	
2.15	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Építési üveg: hőkezelt (heat soaked), termikusan edzett nátrium-kalcium-szilikát biztonsági üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként	
3.1	Golyóállóság	golyóálló üvegezésben való alkalmazásra	
3.2	Robbanással szembeni ellenállás	robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra	
3.3	Betöréssel szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
3.4	Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
3.5	Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
3.6	Sugárzási tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
3.7	Síkbeliség	minden felhasználási területre	
3.8	Töretkép 		
3.9	Mechanikai szilárdság		
3.10	Közvetlen léghanggátlás	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
3.11	Hőtani tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
3.12	Tűzállósági teljesítmény	kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre	
3.13	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
3.14	Tűzállósági teljesítmény: külső tűzzel szemben 	csak tetőburkolatokra	
3.15	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
4	Építési üveg: hőerősített nátrium-kalcium-szilikát üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként	
4.1	Golyóállóság	golyóálló üvegezésben való alkalmazásra	
4.2	Robbanással szembeni ellenállás	robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra	
4.3	Betöréssel szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
4.4	Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
4.5	Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
4.6	Sugárzási tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
4.7	Síkbeliség	minden felhasználási területre	
4.8	Töretkép 		
4.9	Mechanikai szilárdság		
4.10	Közvetlen léghanggátlás	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
4.11	Hőtani tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
4.12	Tűzállósági teljesítmény	kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre	
4.13	Tűzvédelmi osztály 	minden felhasználási területre	
4.14	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 	csak tetőburkolatokra	
4.15	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
5	Építési üveg: rétegelt üveg és rétegelt biztonsági üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként	
5.1	Golyóállóság	golyóálló üvegezésben való alkalmazásra	
5.2	Robbanással szembeni ellenállás	robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra	
5.3	Betöréssel szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
5.4	Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
5.5	Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
5.6	Sugárzási tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
5.7	Tartósság	minden felhasználási területre	
5.8	Közvetlen léghanggátlás	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
5.9	Hőtani tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
5.10	Tűzállósági teljesítmény	kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre	
5.11	Tűzvédelmi osztály 	minden felhasználási területre	
5.12	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 	csak tetőburkolatokra	
5.13	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
6	Építési üveg: üvegtéglák és üveg járólapok függőleges térelválasztó szerkezetek elemeként	
6.1	Golyóállóság	golyóálló üvegezésben való alkalmazásra	
6.2	Robbanással szembeni ellenállás	robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra	
6.3	Betöréssel szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
6.4	Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
6.5	Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
6.6	Sugárzási tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
6.7	Méretek	minden felhasználási területre	
6.8	Nyomószilárdság		
6.9	Optikai minőség		
6.10	Közvetlen léghanggátlás	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
6.11	Hőtani tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
6.12	Tűzállósági teljesítmény	kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre	
6.13	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
6.14	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 	csak tetőburkolatokra	
6.15	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
7	Építési üveg: bevonatos üveg épületek és nyílászárók üvegezéseként	
7.1	Golyóállóság	golyóálló üvegezésben való alkalmazásra	
7.2	Robbanással szembeni ellenállás	robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra	
7.3	Betöréssel szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
7.4	Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
7.5	Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
7.6	Sugárzási tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
7.7	Tartósság	minden felhasználási területre	
7.8	Közvetlen léghanggátlás	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
7.9	Hőtani tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
7.10	Tűzállósági teljesítmény	kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre	
7.11	Tűzvédelmi osztály 	minden felhasználási területre	
7.12	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 	csak tetőburkolatokra	
7.13	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
8	Építési üveg: nátrium-kalcium-szilikát üveg alaptermékek épületek és nyílászárók üvegezéseként	
8.1	Golyóállóság	golyóálló üvegezésben való alkalmazásra	
8.2	Robbanással szembeni ellenállás	robbanásálló üvegezésben való alkalmazásra	
8.3	Betöréssel szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
8.4	Lengő test becsapódásával szembeni ellenállás	használat közbeni biztonságot igénylő és erre vonatkozó szabályozás alá eső alkalmazásokra	
8.5	Hirtelen hőmérsékletváltozással és hőmérséklet-különbségekkel szembeni ellenállás	minden felhasználási területre	
8.6	Sugárzási tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
8.7	Méretek	minden felhasználási területre	
8.8	Optikai minőség		
8.9	Közvetlen léghanggátlás	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
8.10	Hőtani tulajdonságok	energiamegtakarításhoz és/vagy zajcsökkentéshez kapcsolódó alkalmazásokra	
8.11	Tűzállósági teljesítmény	kifejezetten tűzzel szembeni ellenállásra szánt üvegezésben alkalmazandó üvegre	
8.12	Tűzvédelmi osztály 	minden felhasználási területre	
8.13	Külső tűzzel szembeni teljesítmény 	csak tetőburkolatokra	
8.14	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni