4. számú melléklet  
	Lf-1. jelű építési övezet

	Beépítési mód
	K - oldalhatáron álló

	Kialakítható telek területe
	min. 900 m2

	Kialakítható telek szélessége
	min. 16 m a telek homlokvonalán

	[bookmark: _GoBack]Megengedett legnagyobb beépítettség
	K – 30 %, de max 400 m2

	Megengedett legnagyobb építménymagasság
	K – 4,5 m

	Megengedett legkisebb zöldfelület
	40 %

	Megengedett legnagyobb épületszélesség
	10,0 m

	Az épületek az utcai homlokvonalon utcával párhuzamos szárnnyal is bővülhetnek.



	Lf-2. jelű építési övezet

	Beépítési mód
	K - oldalhatáron álló

	Kialakítható telek területe
	min. 1000 m2

	Kialakítható telek szélessége
	min. 18 m a telek homlokvonalán

	Megengedett legnagyobb beépítettség
	K – 30 %, de max 400 m2

	Megengedett legnagyobb építménymagasság
	K – 4,5 m

	Megengedett legkisebb zöldfelület
	40 %

	Megengedett legnagyobb épületszélesség
	10,0 m



	GIPjÜ. jelű építési övezet

	Beépítési mód
	K - szabadon álló

	Kialakítható telek területe
	K - min. 2000 m2

	Kialakítható telek szélessége
	min. 20 m a telek homlokvonalán

	Megengedett legnagyobb beépítettség
	K – 30 %

	Megengedett legnagyobb építménymagasság
	K – 7,5 m

	Megengedett legkisebb zöldfelület
	40 %



	GIPe, GIPT. jelű építési övezet

	Beépítési mód
	K - szabadon álló

	Kialakítható telek területe
	K - min. 2000 m2

	Kialakítható telek szélessége
	min. 20 m a telek homlokvonalán

	Megengedett legnagyobb beépítettség
	K – 40 %

	Megengedett legnagyobb építménymagasság
	K – 6,0 m

	Megengedett legkisebb zöldfelület
	25 %



	
KTE. jelű temető terület

	Beépítési mód
	K - szabadon álló

	Kialakítható telek területe
	nincs kikötés

	Kialakítható telek szélessége
	nincs kikötés

	Megengedett legnagyobb beépítettség
	K – 10 %

	Megengedett legnagyobb építménymagasság
	K – 4,5 m

	Megengedett legkisebb zöldfelület
	50 %

	Harangláb, harangtorony esetén a megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb is engedélyezhető.



	KSP. jelű sport, szabadidő terület

	Beépítési mód
	szabadon álló

	Kialakítható telek területe
	nincs kikötés

	Kialakítható telek szélessége
	nincs kikötés

	Megengedett legnagyobb beépítettség
	20 %

	Megengedett legnagyobb építménymagasság
	6,0

	Megengedett legkisebb zöldfelület
	50 %

	Egy tömegben megjelenő épület alapterület
	max. 1000 m2 



