·	A jel jelentése: áthaladni tilos;
·	parton alkalmazva a hajóútra merőlegesen, a híd alatti áthajózás tiltásakor a hídnyílás közepében helyezendő el;
·	éjszaka a táblát meg kell világítani vagy megfelelő (A.1) fényekkel kell helyettesíteni;
·	rövid idejű ideiglenes áthaladási tilalom esetén vörös lobogó, illetve fény lengetésével kell helyettesíteni;
·	két A.1 tábla alkalmazásakor a táblák közti távolság legalább 
0,5 méter;