ÉJSZAKA	ÁBRA	NAPPAL	

	

16.	

nincs kiegészítő jelzés	
3.10 cikk 4. bekezdése: Két tolóhajóval továbbított tolt kötelék
három farfény az alapvető tolóerőt szolgálta-
tó tolóhajón, egy farfény a másik tolóhajón	

	

17.	

nincs kiegészítő jelzés	
3.10	 cikk 1. bekezdése: Mellévett alakzat két géphajóval
mindegyik hajón egy-egy árbocfény és farfény,
a kötelék külső oldalain oldalfények	

	

18.	

nincs kiegészítő jelzés	
3.11 cikk 1. bekezdése: Mellévett alakzat egy géphajóval
mindegyik hajón egy-egy árbocfény és farfény,
a kötelék külső oldalain oldalfények; a nem önjáró
hajón az árbocfény egy minden oldalról látható 
közepesen erős fénnyel helyettesíthető