A részletpontok 
rendűsége	Belterület	Külterület	
R1	± 9 cm	± 15 cm	
R2	± 15 cm	± 21 cm	
R3	± 18 cm	± 30 cm	
R4	± 24 cm	± 57 cm