Sorszám	Mező azonosító	Mező tartalmának leírása	Formátum	
1.	RSR	Bejegyzés sorszám	max 5 hosszú numerikus	
2.	OLD	Azaz idő, amikor az átállítás régi idő szerint bekövetkezik. 	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal	
3.	NEW	Beállított új idő	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal	
4.	CHT	ha a rendszer nem diszkréten változtatja az időt, hanem egy időtávon gyorsítja vagy lassítja az időt, akkor az átmenet ideje másodpercben	10 karakteres numerikus	
5.	CAS	az időállítás módja: 
1-GSM szinkronizáció,

3-Üzemeltető által módosítva
5-Egyéb automatikus szinkronizáció	1-5 számok egyike	
6.	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter