Statikus nyomás[Pa]	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1800	2000	
Levegő veszteség         [l/s .m2 ]    [m3/h.m2]	A osztály	0.54
1.94	0.84
3.04													
	B osztály	0.18
0.65	0.28
1.01	0.37
1.32												
	C osztály	0.06
0.22	0.09
0.34	0.12
0.44	0.15
0.53	0.17
0.61										
	D osztály	0.02
0.07	0.03
0.11	0.04
0.15	0.05
0.18	0.06
0.20	0.06
0.23	0.07
0.25	0.08
0.28	0.08
0.30	0.09
0.32	0.01
0.36	0.12
0.42	0.13
0.47	0.14
0.50