A 	B 	C 	D 	E 	F 	
1.	Földtani szempontok	Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény	Nagy aktivitású és hosszú felezési idejű radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmény	
2.		végleges	átmeneti	végleges	
3.		felszín és felszín- közeli	mélységi	felszín és felszín- közeli	mélységi	
4.	Geomorfológia	a létesítmény befogadására elégséges kiterjedésű, pozitív domborzati forma	2	1	2	1	
5.		meredek dőlésű vagy erősen tagolt felszín	2	0	2	0	
6.		erózióveszélyes felszín	2	0	2	0	
7.		aktív földcsuszamlásos és csuszamlásveszélyes terület	2	1	2	1	
8.		aktív vagy potenciális üledéklerakódás területe	2	0	1	0	
9.		felszín alatti természetes üregek	2	2	2	2	
10.	Geomechanika	felhagyott vagy működő bányák, más mesterséges felszín alatti üregek és geomechanikai hatásterületeik	2	2	2	2	
11.		korábbi rekultiválatlan mélyfúrások és egyéb felszín alatti műtárgyak	2	2	1	2	
12.		felszíni
szennyeződés-
érzékeny
képződmények	2	1	2	1	
13.		a képződmények 
teherbírása	2	1	1	1	
14.		statikus vagy 
dinamikus terhelés 
hatására 
folyósodásra hajlamos képződmények	2	1	2	1	
15.		víztartalom-változás 
hatására 
térfogatváltozó anyagok	2	1	1	2	
16.		tőzeg, anhidrit	2	2	2	2	
17.	Kőzettan	a befogadó kőzet térbeli kiterjedése, homogenitása	2	2	1	2	
18.		a befogadó kőzet olvadáspontja	0	0	0	2	
19.		a befogadó kőzet oldhatósága	2	2	0	2	
20.		a befogadó kőzet hővezető képessége	0	1	0	2	
21.		kis in situ hőmérséklet	0	1	0	2	
22.		evaporit tömzsök	2	2	0	2	
23.	Geokémia	korrozív mállástermékű befogadó kőzet, illetve kőzetek a környezetben	2	1	1	1	
24.		a földtani környezet szorpciós és ioncserélő kapacitása	2	2	1	2	
25.		természetes kolloidok és szerves anyagok a földtani gátban	2	2	0	2	
26.		geo-mikrobiológiai aktivitás	2	2	1	2	
27.	Geodinamika	természetes gázok előfordulásai	2	2	2	2	
28.		aktív vagy negyedidőszaki vulkáni működés	2	2	2	2	
29.		vetők, redők, rátolódások	2	2	1	2	
30.		földrengések aktív és potenciális fészekövei	2	2	2	2	
31.		potenciálisan aktív törések	2	2	2	2	
32.		természetes repedezettség	1	2	1	2	
33.	Hidrogeológia	szivárgási tényező	2	2	1	2	
34.		lefelé mutató hidraulikus gradiens	2	2	1	2	
35.		karsztosodásra hajlamos képződmények a felszínen vagy a felszín alatt	2	2	2	2	
36.		magas talajvízszint	2	1	1	1	
37.		a létesítmény miatt vagy természetes okokból bekövetkező potenciális változás az áramlási viszonyokban	2	2	1	2	
38.		a felszín alatti vizek szennyezettsége	2	1	1	1	
39.		agresszív, korrozív víz-geokémiai jellemzők	2	2	1	2	
40.	Természeti erőforrások	potenciális vagy meglévő felszín alatti ivóvízbázis és utánpótlódási területe	2	2	2	2	
41.		ásvány-, gyógy- és termálvizek meglévő és potenciális termelőhelyei	2	2	2	2	
42.		nyilvántartott és potenciális ásványi nyersanyag lelőhelyek	2	2	1	2	
43.		védett vagy védendő földtani értékek	1	1	1	1