13. Szerkezeti faanyagok / elemek és segédanyagaik	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Faszerkezetek / Szilárdság szerint osztályozott, négyszög keresztmetszetű szerkezeti fa szerkezeti elemek	
1.1	Hajlítószilárdság	minden felhasználási területre	
1.2	Nyomószilárdság		
1.3	Húzószilárdság		
1.4	Nyírószilárdság		
1.5	Rugalmassági modulus		
1.6	Tartósság		
1.7	Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással igazolt)	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
1.8	Tűzvédelmi osztály	minden felhasználási területre	
1.9	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Faszerkezetek. Előregyártott, szeglemezes szerkezeti elemek termékkövetelményei	
2.1	Szerkezeti faanyag szilárdsági osztálya	minden felhasználási területre	
2.2	Geometriai hibák 		
2.3	Ékcsapolt kötésű fűrészáruk 		
2.4	Alaktartósság 		
2.5	Tűzvédelmi osztály 		
2.6	Biológiai kártevőkkel szembeni ellenállás		
2.7	Szeglemez rögzítő elemek 		
2.8	Támaszerővel szembeni ellenállás és merevség		
2.9	Tűzállósági teljesítmény (vizsgálattal vagy számítással igazolt)	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
2.10	Tűzvédelmi osztály 	minden felhasználási területre	
2.11	Az elemek geometriai mérete és métertűrése 		
2.12	Csatlakozási hézag		
2.13	Keresztmetszet csökkenés		
2.14	Nedvességtartalom		
2.15	Méretpontosság		
2.16	Göcsök meghatározása		
2.17	Kapcsoló elem elhelyezési pontossága		
2.18	Kapcsoló elem kiugrása		
2.19	Kapcsoló elem beágyazódása		
2.20	Akusztikai teljesítőképesség	olyan épületszerkezetekben történő felhasználáskor, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel	
2.21	Hővezetési ellenállás	olyan épületszerkezetekben történő felhasználáskor, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel	
2.22	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni