A	B	C	D	E	
1		FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások	Sávhasználati szabályok	
2		Frekvenciasávok és rádiószolgálatok	Rádióalkalmazások	Nemzetközi és hazai dokumentumok	Speciális feltételek, egyedi követelmények	
1666		1610,6–1613,8 MHz					
1667		MŰHOLDAS MOZGÓ (Föld–űr irány)					
1668		H136	K	Műholdas mozgószolgálati rendszerek végfelhasználói állomásai.

Globalstar
Iridium	ECC/DEC/(09)02; ECC/DEC/(12)01
MSZ EN 301 441	A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.