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Fogalom-meghatározások 

	1. 
	Főépület:
	Azon építmény, amely az adott építési övezetben vagy övezetben megnevezett elhelyezhető funkciók befogadói.

	2. 
	Helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület:

	Az OTÉK 11-14. §-ai szerint használt fogalom, melyben a helyi lakosságot az adott lakóterület (városrész) lakosságaként kell értelmezni. E fogalomkörbe tartozóan kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület: (rendeltetési egység) "szintterülete" a 200 m2-t nem haladhatja meg.

	3. 
	Helyi lakosságon kívüli vendégkör ellátását is szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület:
	A 2. pontban szereplő lakóterületi egységet meghaladó, jellemzően jelentősebb külső forgalmat vonzó létesítmények. Elhelyezésükre a "kivételesen elhelyezhető építmények" eljárási szabályai szerint kerülhet sor.

	4. 
	Kivételesen elhelyezhető építmények:
	Az egyes övezetekben jelölt építmények, amelyek engedélyezése során az OTÉK 31.§ (2) és (3) bekezdései szerint kell eljárni.

	5. 
	Melléképület:
	Az építmények azon csoportja, amelyek a főépületek használatát kiegészítik, különállóan épülnek és nem minősülnek melléképítménynek.
Melléképületek különösen: garázs, nyárikonyha, fáskamra, raktár, szerszámtároló, barkácsműhely, állattartó épület, fedett úszómedence, szauna, sport-és fitnesz épület stb.

	6. 
	Teljes infrastruktúra:
	A rendelet szempontjából teljes infrastruktúra a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia és vezetékes gáz vagy távhő), a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, a közüzemi szennyvízelvezetés és -tisztítás, a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés, továbbá a közvilágítás, a szilárd burkolatú út és szükség szerint szilárd burkolatú járda együttes megléte.

	7. 
	Tömbbelső feltárás:
	Beépítésre szánt területen kialakult telektömb belső - jellemzően beépítetlen -, területein új utcanyitással új építési telkek kialakítása.

	8. 
	Új utca:
	Azon új utcanyitással létesülő utca, amelynek az ingatlan-nyilvántartási átvezetésére a jelen módosítás hatálybalépését követően (2014. január 1-én) kerül sor. 

	9. 
	Új utcanyitás:
	Új építési telkek feltárása céljára új utca, utcaszakasz kialakítása, a meglévő utca továbbépítése (meghosszabbítása).

	10. 
	Új villamosenergia hálózat:
	Az új fogyasztói kört kiszolgáló hálózati rendszer. 

	11. 
	Villamosenergia hálózati rekonstrukció:
	Az üzemelő hálózat rövidebb, hosszabb szakaszának korszerűsítésére, esetleg kapacitásbővítésére irányuló beruházás, továbbá egyéb fejlesztés miatt a hálózat egy szakaszának nyomvonalkorrekciója.




1.SZ. FÜGGELÉK A HÉSZ 23.§-ÁHOZ

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK
Védett feszület – hrsz 9612/3 – Bánáti és Becskereki utca találkozása

2.SZ. FÜGGELÉK A HÉSZ 24.§-ÁHOZ

HELYI VÉDELEMRE TERVEZETT TERMÉSZETI TERÜLETEK:
Rácbánya, mint értékes liget-rét társulás, védett gyeptársulások és állatfajok élőhelye
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