A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Hullámhossz [nm]
lásd az a megjegyzést	Határoló nyílás	 Időtartam [s]	
2.			<10-9	10-9 - 10-7	10-7 - 10-3	10-3 - 101	101 - 103	103 - 3∙104	
3.	UV
(A, B, C)	180-400	3,5 mm	E = 3∙1010[Wm-2]	Megegyezik a szemre vonatkozó expozíciós határértékekkel.	
4.	Látható és IR-A	400-700	3,5 mm	E = 2∙1011[Wm-2]	H = 200 CA [J m-2]	H = 1,1 ∙ 104CA t0,25 [J m-2]	E = 2 ∙ 103CA [Wm-2]	
5.		700-1 400		 E = 2∙1011 CA [Wm-2]				
6.	IR-B
és
IR-C	1 400-1 500		 E = 1012 [Wm-2]	 Megegyezik a szemre vonatkozó expozíciós határértékekkel.	
7.		1 50-1 800		 E = 1013 [Wm-2]	 	
8.		1 800-2 600		 E = 1012 [Wm-2]	 	
9.		2 600-106		 E = 1011 [Wm-2]	 	
10.	a megjegyzés  	Ha a lézer hullámhosszát vagy más tulajdonságát két határérték is lefedi, a korlátozóbbat kell alkalmazni.