Sorszám	Mező azonosító	Mező tartalmának leírása	Formátum	
1.	RSR	Bejegyzés sorszám 	5 karakteres szám	
2.	DTS	Időbélyeg	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal	
3.	DTY	AFE gyártói típusnév	200 karakteres szöveg	
4.	DRV	AFE hardver verzió	200 karakteres szöveg	
5.	DFW	AFE szoftver verzió	5 karakteres szöveg	
6.	DFH	AFE-ben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja	64 karakteres szöveg	
7.	DFT	Az AFE-ben futó szoftver legutóbbi frissítésének időpontja.	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal	
8.	DMT	Az AFE-ben lévő modem kiolvasott típus megnevezése, 	32 karakteres szöveg	
9.	DMF	Az AFE-ben lévő modem kiolvasott szoftver-verziója.	200 karakteres szöveg	
10.	DME	Az AFE-ben lévő modem kiolvasott IMEI száma.	50 karakteres szöveg	
11.	DMS	Az AFE-ben lévő SIM kiolvasott IMSI száma.	50 karakteres szöveg	
12.	AKN	Akkumulátor gyári száma	50 karakteres szöveg	
13.	TSZ	Üzemeltető adó törzsszáma	20 karakteres szöveges	
14.	NAM	Üzemeltető neve	100 karakteres szöveg	
15.	IRS	Üzemeltető székhely irányítószám	6 karakteres szöveg	
16.	TEL	Üzemeltető székhely település	50 karakteres szöveg	
17.	KZT	Üzemeltető székhely közterület neve	50 karakteres szöveg	
18.	KZJ	Üzemeltető székhely közterület jellege	20 karakteres szöveg	
19.	HSZ	Üzemeltető székhely házszám	50 karakteres szöveg	
20.	VAT	Üres	-	
21.	GSM	A legutóbb használt cella egyedi azonosítója	20 karakteres szöveg	
22.	TNA	Automata NAV által kiadott, U12345678 alakú regisztrációs száma	9 karakteres szöveg	
23.	TZC	Automata telephely irányítószám	6 karakteres szöveg	
24.	TCY	Automata telephely település	50 karakteres szöveg	
25.	TKN	Automata telephely közterület neve	50 karakteres szöveg	
26.	TKJ	Automata telephely közterület jellege	20 karakteres szöveg	
27.	THH	Automata telephely házszám	50 karakteres szöveg	
28.	DPH	Az automata hardver gyártói típusmegjelölése	50 karakteres szöveg	
29.	DPV	Az automata hardververziója	50 karakteres szöveg	
30.	DPF	Az AFE által támogatott automata vezérlési protokollok listája	50 karakteres szöveg	
31.	DPS	Az automata által aktuálisan elfogadható fizetőeszközök: 
1-forint készpénz (érme és/vagy bankjegy)
2-egyéb készpénz (érme és/vagy bankjegy)
4-bankkártya
8-zseton vagy egyéb értékesítést számláló eszköz
A mezőbe a támogatott fizetőeszközök itt jelzett értékének összegét kell feltüntetni. 	64 karakteres szöveg	
32.	VCC	A legutóbb használt üzembe helyezési kód	16 karakteres szöveg	
33.	MIS	Az automatán az AFE vonatkozásában a legutóbbi beavatkozást végző AFE telepítő egyedi azonosítószáma 	12 karakteres szöveg	
34.	APN	Az AFE AP száma	9 karakteres szöveg	
35.	COM	Az AFE által használt kommunikációs protokoll verziószáma	Cnnnn, ahol nnnn a kommunikációs protokoll verziószáma. 	
36.	XMV	A legfrissebb séma verziószáma, aminek a FSZ által képzett naplóállományok megfelelnek.  	Xnnnn, ahol nnnn a séma verziószáma.	
37.	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter