2. Táblázat

Tengerszinthez viszonyított/tengerszint/repülőtér feletti magasságok	
 	
 Tengerszinthez viszonyított magasságok;
 Tengerszint feletti magasságok;
 Repülőtér feletti magasságok	 Pontosság 
Adattípus	 Osztályozás 
Megbízhatóság	
 Futópálya küszöb feletti átrepülés magassága precíziós megközelítéseknél	 0.5 méter 
számított	kritikus 
1 x 10-8	
 Tengerszint/repülőtér feletti akadálymentes magasságok (OCA/OCH)	 PANS-OPS 
szerint 
(Doc. 8168)	fontos 
1 x 10-5	
 Az állam egész területére vonatkozó akadályok magasságai	 30 méter 
felmért	szokványos 
1 x 10-3	
 Akadályok a repülőtér/helikopter repülőtér határain kívüli területen	 3 méter 
felmért	 fontos 
1 x 10-5	
 DME távolságmérő berendezés tengerszinthez viszonyított (terep) magassága	 30 méter 
vagy 100 láb 
felmért	fontos 
1 x 10-5	
 Műszer szerinti megközelítési eljárásokban szereplő tengerszint feletti (barometrikus) magasságok	 PANS-OPS 
szerint 
(Doc. 8168)	fontos 
1 x 10-5	
 Tengerszint feletti legalacsonyabb repülési magasságok	 50 méter 
számított	szokványos 
1 x 10-3