11. Szaniterek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Bűzelzárós WC-csészék és WC-berendezések / Fürdőszobák, WC-k	
1.1	Öblítővíz kapacitása	szabványos 1. és 2. típusú termékeknél	
1.3	Visszafolyás megelőzése		
1.5	Tisztíthatóság		
1.7	Terhelési ellenállás		
1.9	Víztömörség		
1.11	Szelep megbízhatósága		
1.13	Tartósság		
2	Háztartási célú zuhanytálcák	
2.1	Tisztíthatóság	minden felhasználási területre	
2.2	Tartósság		
3	Háztartási célú fürdőkádak	
3.1	Tisztíthatóság	minden felhasználási területre	
3.2	Tartósság		
4	Egészségügyi berendezések. Kommunális mosók	
4.1	Tisztíthatóság	minden felhasználási területre	
4.2	Tartósság		
4.3	Terhelési ellenállás		
5	Bidék	
5.1	Tisztíthatóság	minden felhasználási területre	
5.2	Tartósság		
5.3	Terhelési ellenállás		
6	Zuhanyfülkék	
6.1	Tisztíthatóság	minden felhasználási területre	
6.2	Tartósság		
6.3	Ütésállóság, törési tulajdonságok		
7	Mosdók	
7.1	Tisztíthatóság	minden felhasználási területre	
7.2	Tartósság		
7.3	Terhelési ellenállás		
7.4	A túlfolyás kifolyási értéke	CL 25, 20, 15, 10, 00 kifolyási osztály 	
8	Konyhai mosogatók, konyhákban élelmiszerek előkészítése, edények mosogatása, háztartási szennyvíz elvezetése	
8.1	Tisztíthatóság	minden felhasználási területre	
8.2	Tartósság		
8.3	Terhelési ellenállás	csak fali mosogatóknál	
8.4	Veszélyes anyagok	minden felhasználási területre	
9	Fali vizeldék	
9.1	Tisztíthatóság	minden felhasználási területre	
9.2	Tartósság		
9.3	Statikai terhelhetőségi 	csak fali mosogatóknál	
9.4	A visszafolyás meggátlása	minden felhasználási területre	
10	Örvényfürdők és pezsgőfürdők, házi, beltéri alkalmazásra	
10.1	Haj beakadásával szembeni védelem	minden felhasználási területre	
10.2	Tisztíthatóság		
10.3	Tisztíthatóság állandósága		
11	WC-k és vizeldék öblítőtartályai WC-k és vizeldék vízöblítéséhez	
11.1	Víztömörség	1. típusú WC-hez, 2. típusú WC öblítőtartálya és 3. típusú vizeldéhez	
11.2	Töltőszelep megbízhatósága		
11.3	Zajszint		
11.4	Öblítővíz kapacitása		
11.5	Tartósság