A	B	C	D	
1	Hulladék megnevezése	Hulladékjegyzék szerinti azonosító kód (HAK)	Hulladék rövid leírása, a minőségi követelmények megadása	Kezelés vagy hasznosítás kódja adott hulladékra	
2	RDF UA 	191210	szemcseméret: 5-7cm 
fűtőérték > 12 GJ/t 
klór tartalom <1%
nedvesség: <25%
inert tartalom: max. 2.5%	R1/R3	
3	 SRF	–	nedvesség: max 25%
fűtőérték > 15GJ/t
szemcseméret: 5-7cm
klór tartalom: max 1%
inert tartalom: max. 2.5%	R1/R3	
4	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladékok, utóaprítást igénylő RDF, UV	191212	szemcseméret: nincs adat
nedvesség: max. 30%
fűtőérték > 12 GJ/t
klór tartalom: max. 1%
inert tartalom: max. 2.5%	R12, R1/R3