
3. sz. melléklet:   Fogalommeghatározások 
	1. 
	Főépület:
	Azon építmény, amely az adott építési övezetben vagy övezetben megnevezett elhelyezhető funkciók befogadói.

	2. 
	Helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület:


	Az OTÉK 11-14. §-ai szerint használt fogalom, melyben a helyi lakosságot az adott lakóterület (városrész) lakosságaként kell értelmezni. E fogalomkörbe tartozóan kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület: (rendeltetési egység) "szintterülete" a 200 m2-t nem haladhatja meg.

	3. 
	Helyi lakosságon kívüli vendégkör ellátását is szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület:
	A 2. pontban szereplő lakóterületi egységet meghaladó, jellemzően jelentősebb külső forgalmat vonzó létesítmények. Elhelyezésükre a "kivételesen elhelyezhető építmények" eljárási szabályai szerint kerülhet sor.

	4. 
	Kivételesen elhelyezhető építmények:
	Az egyes övezetekben jelölt építmények, amelyek engedélyezése során az OTÉK 31.§ (2) és (3) bekezdései szerint kell eljárni.

	5. 
	Melléképület:
	Az építmények azon csoportja, amelyek a főépületek használatát kiegészítik, különállóan épülnek és nem minősülnek melléképítménynek.

Melléképületek különösen: garázs, nyárikonyha, fáskamra, raktár, szerszámtároló, barkácsműhely, állattartó épület, fedett úszómedence, szauna, sport-és fitnesz épület stb.

	6. 
	Teljes infrastruktúra:
	A rendelet szempontjából teljes infrastruktúra a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia és vezetékes gáz vagy távhő), a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, a közüzemi szennyvízelvezetés és -tisztítás, a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés, továbbá a közvilágítás, a szilárd burkolatú út és szükség szerint szilárd burkolatú járda együttes megléte.

	7. 
	Tömbbelső feltárás:
	Beépítésre szánt területen kialakult telektömb belső - jellemzően beépítetlen -, területein új utcanyitással új építési telkek kialakítása.

	8. 
	Új utca:
	Azon új utcanyitással létesülő utca, amelynek az ingatlan-nyilvántartási átvezetésére a jelen módosítás hatálybalépését követően (2014. január 1.-től) kerül sor. 

	9. 
	Új utcanyitás:
	Új építési telkek feltárása céljára új utca, utcaszakasz kialakítása, a meglévő utca továbbépítése (meghosszabbítása).

	10. 
	Új villamosenergia hálózat:
	Az új fogyasztói kört kiszolgáló hálózati rendszer. 

	11. 
	Villamosenergia hálózati rekonstrukció:
	Az üzemelő hálózat rövidebb, hosszabb szakaszának korszerűsítésére, esetleg kapacitásbővítésére irányuló beruházás, továbbá egyéb fejlesztés miatt a hálózat egy szakaszának nyomvonalkorrekciója.

	12. 
	
Konténer:
	Késztermékként az építés helyszínére szállított építmény, mely szállításhoz és raktározáshoz használatos zárt tároló..

	13. 
	
Konténer jellegű épület:
	Késztermékként az építés helyszínére szállított, vagy előre legyártott és a helyszínen összeszerelt, „zárt dobozszerkezetű” építmény..


� Beiktatta az 58/2013.(XII.13.) sz. önkorm. rendelet 17.§-a. Hatályos 2014. 01. 12-től, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni


� Beiktatta a 11/2017. (III.27.) sz. önkorm. rendelet 1.melléklete. Hatályos 2017. 04. 11-től, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


� Beiktatta a 11/2017. (III.27.) sz. önkorm. rendelet 1.melléklete. Hatályos 2017. 04. 11-től, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
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A 2014.01.12. napot megelőző, 1-2 számú módosítások jegyzéke a záró rendelkezések utáni felsorolásban található


