35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek	
	A	B	
SORSZÁM	TERMÉKTULAJDONSÁG	FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	
1	Járulékos tűzvédelem teherhordó acélszerkezetekhez	
1.1	Tűzállósági teljesítmény	minden felhasználási területre	
1.2	Tűzvédelmi osztály 		
1.3	Testsűrűség		
1.4	Vastagság		
1.5	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
2	Tűzvédő vakolat	
2.1	Tűzállósági teljesítmény	minden felhasználási területre	
2.2	Tűzvédelmi osztály 		
2.3	Testsűrűség		
2.4	Vastagság		
2.5	Veszélyes anyagok	abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni	
3	Tűzvédő lemez és födém termékek és készletek (vízszintes és függőleges tűzvédő membránok, járulékos tűzvédelem betonszerkezetekhez, acélszerkezetekhez, együttdolgozó beton és acél profillemezekhez, kitöltött üreges acél oszlopokhoz, faszerkezetekhez, szerelőcsatornákhoz és aknákhoz, nem teherhordó tűzvédő falak, egyéb felhasználás)	
3.1	Tűzállósági teljesítmény	minden felhasználási területre	
3.2	Tűzvédelmi osztály 		
3.3	Testsűrűség		
3.4	Vastagság		
3.5	Veszélyes anyagok		
4	Tűzgátló / füstgátló nyílászárók (ajtó, kapu, ablak)	
4.1	Tűzállósági teljesítmény	minden felhasználási területre	
4.2	Tűzvédelmi osztály		
4.3	Füstgátló tulajdonság	füstzáró felhasználás esetén	
4.4	Önzáródó képesség	minden felhasználási területre	
5	Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstgátak 	
5.1	Működési megbízhatóság	minden felhasználási területre	
5.2	Válaszkésleltetés		
5.3	Telepítési biztonság		
5.4	Füstszivárgás		
5.5	Mechanikai stabilitás állandó hőmérsékleten	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
5.6	Mechanikai stabilitás szabványos hőmérsékleten	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
6.	Füst- és hőszabályozó rendszerek: természetes hő-és füstelvezető berendezések	
6.1	Névleges működtetési feltételek/érzékenység	minden felhasználási területre	
6.2	Válaszkésleltetés		
6.3	Működési megbízhatóság		
6.4	Füst elszívásának hatékonysága		
6.5	Aerodinamikai szabad keresztmetszet		
6.6	Működőképesség tűz esetén	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
6.7	Mechanikai stabilitás	minden felhasználási területre	
6.8	Nyitási képesség környezeti feltételek mellett		
6.9	Tűzvédelmi osztály		
7	Füst- és hőszabályozó rendszerek: kényszeráramoltatású hő-és füstelvezető berendezések	
7.1	Válaszkésleltetés	minden felhasználási területre	
7.2	Működési megbízhatóság		
7.3	Működési időtartam állandó magas hőmérsékleten	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
7.4	Nyitási képesség környezeti feltételek mellett	minden felhasználási területre	
7.5	Motor hőmérsékleti osztály		
8	Épületek szellőztetése: tűzgátló csappantyúk	
8.1	Aktiválási feltételek/érzékenység	minden felhasználási területre	
8.2	Válaszkésleltetés		
8.3	Működési megbízhatóság		
8.4	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
8.5	Korrózióvédelem	erős korróziónak kitett környezetben	
8.6	Aerodinamikai teljesítmény	minden felhasználási területre	
9	Füst- és hőszabályozó rendszerek: nyomáskülönbséges rendszerek (szerelvények)	
9.1	Aktiválási feltételek/érzékenység	minden felhasználási területre	
9.2	Válaszkésleltetés (válaszidő)		
9.3	Működési megbízhatóság		
9.4	Füst- és hőelszívás hatékonysága 		
9.5	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
9.6	Nyomás alatti teljesítmény		
9.7	Tűzállóság – Integritás E		
9.8	Tűzállóság – Szigetelés I		
9.9	Tűzállóság – füstszivárgás		
9.10	Tűzállóság – Mechanikai stabilitás		
9.11	Tűzállóság – karbantartása keresztmetszet		
10	Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstelvezetők	
10.1	Mechanikai stabilitás	minden felhasználási területre	
10.2	Füstszivárgás		
10.3	Mechanikai stabilitás szabványos hőmérsékleten	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
10.4	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
10.5	Aerodinamikai teljesítmény	minden felhasználási területre	
11	Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstelszívó csappantyúk	
11.1	Aktiválási feltételek/érzékenység	minden felhasználási területre	
11.2	Válaszkésleltetés		
11.3	Működési megbízhatóság		
11.4	Tűzállósági teljesítmény	olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel	
11.5	Korrózióvédelem	erős korróziónak kitett környezetben	
11.6	Aerodinamikai teljesítmény	minden felhasználási területre	
12	Füst- és hőszabályozó rendszerek: energiaellátások	
12.1	Működési biztonság	minden felhasználási területre	
12.2	Teljesítményparaméterek tűz esetén		
12.3	Válaszkésleltetés