A	B	C	D	E	F	G	
1.	A biomasszából előállított tüzelőanyag előállításának módszere	Szállítási távolság	Üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítás - jellemző érték	Üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás -alapértelmezett érték	
2.			Hő	Villamos energia	Hő	Villamos energia	
3.	Erdészeti maradványanyagokból származó fabrikett vagy pellet	1. eset	1–500 km	58 %	37 %	49 %	24 %	
4.			500–2 500 km	58 %	37 %	49 %	25 %	
5.			2 500 –10 000 km	55 %	34 %	47 %	21 %	
6.			10 000 km felett	50 %	26 %	40 %	11 %	
7.		2a. eset	1–500 km	77 %	66 %	72 %	59 %	
8.			500–2 500 km	77 %	66 %	72 %	59 %	
9.			2 500 –10 000 km	75 %	62 %	70 %	55 %	
10.			10 000 km felett	69 %	54 %	63 %	45 %	
11.		3a. eset	1–500 km	92 %	88 %	90 %	85 %	
12.			500–2 500 km	92 %	88 %	90 %	86 %	
13.			2 500 –10 000 km	90 %	85 %	88 %	81 %	
14.			10 000 km felett	84 %	76 %	81 %	72 %	
15.	Rövid életciklusú sarjerdőből (Eucalyptus) származó fabrikett vagy pellet	1. eset	2 500 –10 000 km	52 %	28 %	43 %	15 %	
16.		2a. eset	2 500 –10 000 km	70 %	56 %	66 %	49 %	
17.		3a. eset	2 500 –10 000 km	85 %	78 %	83 %	75 %	
18.	Rövid életciklusú sarjerdőből (nyárfa, trágyázott) származó fabrikett vagy pellet	1. eset	1–500 km	54 %	32 %	46 %	20 %	
19.			500–10 000 km	52 %	29 %	44 %	16 %	
20.			10 000 km felett	47 %	21 %	37 %	7 %	
21.		2a. eset	1–500 km	73 %	60 %	69 %	54 %	
22.			500–10 000 km	71 %	57 %	67 %	50 %	
23.			10 000 km felett	66 %	49 %	60 %	41 %	
24.		3a. eset	1–500 km	88 %	82 %	87 %	81 %	
25.			500–10 000 km	86 %	79 %	84 %	77 %	
26.			10 000 km felett	80 %	71 %	78 %	67 %	
27.	Rövid életciklusú sarjerdőből (nyárfa, nem trágyázott) származó fabrikett vagy pellet	1. eset	1–500 km	56 %	35 %	48 %	23 %	
28.			500–10 000 km	54 %	32 %	46 %	20 %	
29.			10 000 km felett	49 %	24 %	40 %	10 %	
30.		2a. eset	1–500 km	76 %	64 %	72 %	58 %	
31.			500–10 000 km	74 %	61 %	69 %	54 %	
32.			10 000 km felett	68 %	53 %	63 %	45 %	
33.		3a. eset	1–500 km	91 %	86 %	90 %	85 %	
34.			500–10 000 km	89 %	83 %	87 %	81 %	
35.			10 000 km felett	83 %	75 %	81 %	71 %	
36.	Törzsfa	1. eset	1–500 km	57 %	37 %	49 %	24 %	
37.			500–2 500 km	58 %	37 %	49 %	25 %	
38.			2 500 –10 000 km	55 %	34 %	47 %	21 %	
39.			10 000 km felett	50 %	26 %	40 %	11 %	
40.		2a. eset	1–500 km	77 %	66 %	73 %	60 %	
41.			500–2 500 km	77 %	66 %	73 %	60 %	
42.			2 500 –10 000 km	75 %	63 %	70 %	56 %	
43.			10 000 km felett	70 %	55 %	64 %	46 %	
44.		3a. eset	1–500 km	92 %	88 %	91 %	86 %	
45.			500–2 500 km	92 %	88 %	91 %	87 %	
46.			2 500 –10 000 km	90 %	85 %	88 %	83 %	
47.			10 000 km felett	84 %	77 %	82 %	73 %	
48.	Gyártási maradványanyagokból származó fabrikett vagy pellet	1. eset	1–500 km	75 %	62 %	69 %	55 %	
49.			500–2 500 km	75 %	62 %	70 %	55 %	
50.			2 500 –10 000 km	72 %	59 %	67 %	51 %	
51.			10 000 km felett	67 %	51 %	61 %	42 %	
52.		2a. eset	1–500 km	87 %	80 %	84 %	76 %	
53.			500–2 500 km	87 %	80 %	84 %	77 %	
54.			2 500 –10 000 km	85 %	77 %	82 %	73 %	
55.			10 000 km felett	79 %	69 %	75 %	63 %	
56.		3a. eset	1–500 km	95 %	93 %	94 %	91 %	
57.			500–2 500 km	95 %	93 %	94 %	92 %	
58.			2 500 –10 000 km	93 %	90 %	92 %	88 %	
59.			10 000 km felett	88 %	82 %	85 %	78 %