Sorszám	Mező azonosító	Mező tartalmának leírása	Formátum	
1.	RSR	Bejegyzés sorszám (bejegyzés sorszáma) naplófájlon belül (1-től sorszámozva)	5 karakteres szám	
2.	DTS	Időbélyeg	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal	
3.	SST	Pénztárgép állapot: 
“0”, ha a pénztárgép működik és nincs blokkolva
“1”, ha a pénztárgép blokkolt állapotban van
“2”, ha a pénztárgép hibás	1 karakteres szöveg	
4.	SFL	Az AEE-ben működő adattárolón lévő szabad tároló kapacitás (Kbyte)	10 karakteres numerikus	
5.	SSG	Az AEE-ben működő modem által mért hálózati térerőt (-1)dBm - (-199)dBm-ig terjedő skálán negatív egész számmal ábrázolva.	4 karakteres numerikus	
6.	SAC	Akkumulátor töltöttség egész számmal, vezető nullák nélkül (%)	3 karakteres numerikus	
7.	SMT	GSM hálózatból kiolvasott pontos idő	szabványos dátum és idő adat másodperc pontossággal	
8.	SCC	Pénztárgépben az utolsó STA rekord küldése óta jelentkezett hibák belső kódjainak listája. 	400 karakteres szöveg a gyártó által kialakított struktúrában	
9.	HSH	Ellenőrző kód	64 HEXA karakter